打印设置
打印设置
功能说明
云烘焙后台已配置，默认自动同步云烘焙后台打印的配置，本篇为本地手动配置
设置【接单自动打印】
适用场景：通过开关控制接单是否自动打印小票或A4；
操作路径：主界面-右上角设置图标[image: https://linll2025-1339807475.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/1773627560580-5a7be246-2fd5-4ef6-93ea-97bce3740243.png]-打印设置-打印机设置
功能说明
· 参数【接单自动打印(全局)】开启：接单自动打印；
· 参数【接单自动打印(全局)】关闭：接单不自动打印，需手动打印；
操作步骤：
1）参数【接单自动打印(全局)】开启，点击【保存设置】
[image: https://linll2025-1339807475.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/1774950384439-cd5b7a5b-094f-4790-bfba-8384a3b60e3c.png]
2）若后台已配置会弹窗提示，点击【使用后台设置】同步后台打印配置，点击【覆盖后台】覆盖后台打印配置
[image: https://linll2025-1339807475.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/1781702559843-54395d14-9ee6-4a7b-b39d-edeb05294981.png]
小票机配置
适用场景：接单打印小票；
操作路径：主界面-右上角设置图标[image: https://linll2025-1339807475.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/1773627560580-5a7be246-2fd5-4ef6-93ea-97bce3740243.png]-打印设置-芯烨云；
操作步骤：
1）点击【启用】，选择【打印机型号】，输入【设备SN码】，点击【添加打印机】，点击【保存设置】
打印参数
· 打印机型号：支持云芯烨云小票机N260L、XP-58IINT；
· 设备SN码：小票机背面会贴；
· 从服务器同步：点击同步后台设置；
· 查询状态：查询当前小票机状态，并显示【在线正常】【离线】；
· 测试打印：打印测试小票；
[image: https://linll2025-1339807475.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/1781702859960-947c7781-bf70-40ed-9778-9df8dba7484e.png]
2）若后台已配置会弹窗提示，点击【使用后台设置】同步后台打印配置，点击【覆盖后台】覆盖后台打印配置；
[image: https://linll2025-1339807475.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/1781702559843-54395d14-9ee6-4a7b-b39d-edeb05294981.png]
打印机配置
适用场景：裱花KDS接单打印A4、A5；
硬件要求：
· 喷墨/激光打印机：支持市面上大部份型号，用于裱花间KDS接单打印A4、A5；
· 打印云盒：仅支持品牌【维斯易联】，用于连接打印机；[image: https://linll2025-1339807475.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/1781622339549-b372a782-feab-4e71-ba6b-67c51e9e4b0f.png]
操作路径：主界面-右上角设置图标[image: https://linll2025-1339807475.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/1773627560580-5a7be246-2fd5-4ef6-93ea-97bce3740243.png]-打印设置-链科云；
① 启用链科云打印
操作步骤：
主界面-右上角设置图标[image: https://linll2025-1339807475.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/1773627560580-5a7be246-2fd5-4ef6-93ea-97bce3740243.png]-打印设置-链科云，点击【启用】
[image: https://linll2025-1339807475.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/1782888150006-1579de9f-d6bf-434e-8004-848a2ae6ee2b.png]
② 获取云盒设备ID和设备密码
方案1：手动输入
操作步骤：
· 【设备ID】：输入云盒上的【设备序列号】
· 【设备密码】：找银豹提供
方案2：扫码绑定URL
1）拍照云盒上【扫码打印或绑定】下方的二维码，通过二维码解码器进行解码，并复制链接
[image: https://linll2025-1339807475.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/1782458266799-8b27afa7-3e44-4acf-8a6e-40119bc4399a.png]
2）复制链接粘贴到【扫码绑定URL】输入框，点击【解析URL并绑定】，绑定成功弹窗提示“已解析链科云账号***，设备密码已自动填入”
[image: https://linll2025-1339807475.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/1782459995959-eca9ec78-aaa6-4573-b2cd-f073ae5389c1.png]
[image: https://linll2025-1339807475.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/1782457343748-61cde671-1d2e-440b-87cc-41f0635dedc6.png]
方案3：快捷绑定
操作步骤：
点击【扫码绑定】调用设备摄像头，对准云盒二维码，绑定成功弹窗提示“”；
[image: https://linll2025-1339807475.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/1782460298406-5b32dd6e-9327-458e-b7df-76d07441629a.png]
③ 获取打印机列表
前置条件：打印云盒已连接打印机，对应指示灯亮起；[image: https://linll2025-1339807475.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/1781675709475-f676bd43-9e2e-4c34-b78d-6142bf03b666.png]
操作步骤：
点击【获取打印机列表】，自动选择【设备类型】，自动填入【设备列表】；
[image: https://linll2025-1339807475.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/1782468751351-7792ea90-bd50-4194-94bd-6d50806d8d53.png]
④ 设置打印参数
前置条件：云端已配置打印模板
操作步骤：
下拉选择【打印模板】【打印份数】【纸张规格】【打印方向】；
[image: https://linll2025-1339807475.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/1782464985035-0f48ee47-7c07-4795-b2e9-13f863af19ac.png]
⑤ 测试打印
操作步骤：
点击【测试打印】，打印机需要等30秒左右，会打印测试页；
[image: https://linll2025-1339807475.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/1782469309758-6cb72e5a-0509-475f-8f33-fbc394dac7f0.png]
⑥ 保存设置，同步后台
操作步骤：
点击【保存设置】，系统弹窗提示同步后台，点击【覆盖后台】覆盖后台打印配置；
[image: https://linll2025-1339807475.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/1782469131122-a1ef0e5b-1059-438d-b3b5-9f12fdf5df4b.png]
[image: https://linll2025-1339807475.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/1782469157872-f857daa5-5088-4b03-b4a0-b2a9dd05198c.png]
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